Приложение №1

к конкурсной документации

**Техническое задание**

1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и техническая характеристика продукции | Ед.изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1. | **Тип арматуры** |  |  |  |
| Затвор поворотный дисковый с электроприводом и ручным дублером:  Условный проход DN 1000мм  DN 800мм  Материал корпуса, ст.20  Условное давление PN25 кгс/см2  Уплотнение: металлографитовое  Класс герметичности по ГОСТ9544  (не ниже): А, двусторонней герметичности  Тип присоединения к трубопроводу приварной | шт  шт | 1  1 | 100 календарных дней |
| 2. | **Условия эксплуатации** | | |
| Установка арматуры: надземная  Рабочая среда: сетевая вода  Температура рабочей среды до 150°С | | |
| 3. | **Электропривод** | | |
| Электропривод с ручным дублером  Напряжение и частота питания 380/50 В/Гц  Положение при пропадании питания не меняется  Требуемое время перекрытия не более 60 сек  Мощность электропривода - расчет исходя из рабочих условий | | |

2. Поставка вышеперечисленного объема осуществляется одним поставщиком, до склада заказчика по адресу г.Сургут, ул. Аграрная 1.

3. Продукция должна быть поставлена после подписания договора и спецификации.

4. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5. Форма оплаты: До 50 % предоплата, окончательный расчет осуществляется в течение 30 календарных дней, после получения Заказчиком товара, накладных, при условии предоставления оригинала счет-фактуры.

**Особые требования:**

Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам и ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).