**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование МТЦ** | **Маркировка** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Герметик силиконовый сантехнический, 310 мл | ГОСТ 30971-2002 | тюбик | 10 | Для монтажа резьбовых соединений |
| 2 | Лен 600гр. | Р 17-05-012-94 | прядь | 4 |
| 3 | Лента уплотнительная 500гр. | ФУМ, ГОСТ 24222-80 | кг | 4 |
| 4 | Стеклоткань ЭЗ/1-200 | ГОСТ 19170-2001 | м2 | 250 | Для изоляции трубопроводов ТС Ду50 и менее |
| 5 | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг | 20 | Тепловая изоляция трубопроводов |
| 6 | Паронит безасбестовый температуростойкий RK-122FM-34 толщина 2мм | ГОСТ 5152-84 | кг | 65 | Для изготовления прокладок |
| 7 | Паронит безасбестовый температуростойкий RK-122FM-34 толщина 3мм | ГОСТ 5152-84 | кг | 100 |
| 8 | Паронит безасбестовый температуростойкий RK-122FM-34 толщина 4мм | ГОСТ 5152-84 | кг | 70 |
| 9 | Набивка сальниковая Графлекс Н1200 28х28мм | ТУ 2573-004-13267785-07 | кг | 520 | Для замены на сальниковых компенсаторах |
| 10 | Набивка сальниковая Графлекс Н1200 25х25мм | ТУ 2573-004-13267785-07 | кг | 110 |
| 11 | Паронит безасбестовый температуростойкий RK-122FM-34 толщина 1,5мм | ГОСТ 5152-84 | лист | 3 | Ремонт насосного оборудования |
| 12 | Лента уплотнительная | ФУМ, ширина 10мм., ГОСТ 24222-80 | кг | 4 | Уплотнение резьбовых соединений датчиков КИП |
| 13 | Лента изоляционная | ПВХ, ГОСТ 16214-86 | кг | 2 | Выполнение ремонтных работ |
| 14 | Прокладка под манометр | фторопласт 6\*8\*12 | шт | 200 | Замена изношенных |
| 15 | Прокладка под датчик расхода | медь 24\*32\*2 | шт | 50 |
| 16 | Труба гофрированная гибкая (легкая с протяжкой) | ПВХ d-16мм 100м/бухта | шт | 1 | Выполнение ремонтных работ |
| 17 | Труба гофрированная гибкая (легкая с протяжкой) | ПВХ d-20мм 100м/бухта | шт | 1 | Выполнение ремонтных работ |
| 18 | Труба гофрированная гибкая (легкая с протяжкой) | ПВХ d-25мм500м/бухта | шт | 1 | Выполнение ремонтных работ |

2. Поставка вышеперечисленного объёма продукции осуществляется до склада заказчика, расположенного по адресу г.Сургут, ул. Аграрная 1.

3. Продукция должна быть поставлена после подписания договора и спецификации в течение 30 (тридцать) календарных дней.

4. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5. Форма оплаты: 30% – предоплата, 70% – в течение 10 банковских дней, после получения Заказчиком товара, накладных, при условии предоставления оригинала счет-фактуры.

**Особые требования:**

* 1. Продукция должна быть новой, изготовлена согласно ГОСТам и ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
  2. Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев.